ICARO HOTEL  
Sectional Detail Legend, Italian | English

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ITALIANO | ENGLISH |
|  | Facciata Sud: dettaglio di sezione | South Elevation: sectional detail |
| 1. | COPERTURA  - 4x12cm listelli di rivestimento in legno di larice con piastre metalliche di fissaggio  - manto in lamiera  - sp.10mm tappeto antirombo  membrana bituminosa posata a freddo  -sp.2,5 cm tavolato di chisura in abete  - sp.16 cm camera di ventilazione  - membrana impermeabilizzante aperta alla diffusione "Stamisol Pack 500"  - sp.23mm pannelli di chiusura in OSB  - 4cm isolante in fibra di legno ad alta densità  - sp. 24 cm isolante in fibra di legno a bassa densità posato tra travetti in legno  - sp. 2,3 cm pannelli di chiusura in OSB  - travi principali di altezza variabile | ROOF  - 4x12 larch wood profiles with hidden metal mechanical fasteners  - sheet metal covering  - 10mm sound absorbing membrane  - cold applied, waterproofing bituminous membrane  - 2,5cm roof battens  - 16cm ventilation cavity  - breathable waterproof and windproof roofing underlay “Stamisol Extreme Pack 500”  - 23mm OSB panels  - 4 cm high-density wood fiber insulation  - 24 cm thick low-density wood fiber insulation laid between wooden beams  - 23mm OSB panels  - principal wood rafters of variable heights |
|  |  |  |
| 2. | TERRAZZA DI PROGETTO  - pavimentazione in doghe di legno su piedini  - guaina impermeabilizzante in PVC  TERRAZZA ESISTENTE  - tavolato di chiusura  - isolante tra travetti  - profili in acciaio HEB inseriti nel solaio esistente in C.A.  controsoffitto in doghe di legno | NEW TERRACE (built up on existing terrace)  - pedestal supported larch wood plank decking  - PVC waterproofing sheath  EXISTING TERRACE  - closing planking  - insulation between joists  - HEB steel profiles inserted in the existing reinforced concrete slab  - planked larch wood horizontal finish |
|  |  |  |
| 3. | TERRAZZA DI PROGETTO  - pavimentazione in doghe di legno su piedini  - guaina impermeabilizzante in PVC  - sp. 5 cm isolante in XPS  - massetto per pendenza  - solaio in C.A. con prolungamento di progetto  - sp. 5 cm isolante XPS  - rasatura e tinteggiatura | NEW TERRACE  - pedestal supported larch wood plank decking  - PVC waterproofing sheath  - 5 cm, XPS insulation  - screed and sloped subflooring  - reinforced concrete slab with project extension  - 5 cm XPS insulation  - surface screed and paint |