ICARO HOTEL
Sectional Detail Legend, Italian | English

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ITALIANO | ENGLISH |
|  | Facciata Sud: dettaglio di sezione | South Elevation: sectional detail |
| 1. | COPERTURA- 4x12cm listelli di rivestimento in legno di larice con piastre metalliche di fissaggio- manto in lamiera- sp.10mm tappeto antirombo membrana bituminosa posata a freddo-sp.2,5 cm tavolato di chisura in abete - sp.16 cm camera di ventilazione - membrana impermeabilizzante aperta alla diffusione "Stamisol Pack 500"- sp.23mm pannelli di chiusura in OSB- 4cm isolante in fibra di legno ad alta densità- sp. 24 cm isolante in fibra di legno a bassa densità posato tra travetti in legno- sp. 2,3 cm pannelli di chiusura in OSB - travi principali di altezza variabile | ROOF- 4x12 larch wood profiles with hidden metal mechanical fasteners- sheet metal covering- 10mm sound absorbing membrane- cold applied, waterproofing bituminous membrane- 2,5cm roof battens- 16cm ventilation cavity- breathable waterproof and windproof roofing underlay “Stamisol Extreme Pack 500”- 23mm OSB panels- 4 cm high-density wood fiber insulation- 24 cm thick low-density wood fiber insulation laid between wooden beams - 23mm OSB panels- principal wood rafters of variable heights |
|  |  |  |
| 2. | TERRAZZA DI PROGETTO - pavimentazione in doghe di legno su piedini- guaina impermeabilizzante in PVCTERRAZZA ESISTENTE- tavolato di chiusura- isolante tra travetti- profili in acciaio HEB inseriti nel solaio esistente in C.A.controsoffitto in doghe di legno | NEW TERRACE (built up on existing terrace)- pedestal supported larch wood plank decking - PVC waterproofing sheathEXISTING TERRACE- closing planking- insulation between joists- HEB steel profiles inserted in the existing reinforced concrete slab- planked larch wood horizontal finish |
|  |  |  |
| 3.  | TERRAZZA DI PROGETTO- pavimentazione in doghe di legno su piedini- guaina impermeabilizzante in PVC- sp. 5 cm isolante in XPS - massetto per pendenza- solaio in C.A. con prolungamento di progetto- sp. 5 cm isolante XPS - rasatura e tinteggiatura | NEW TERRACE- pedestal supported larch wood plank decking- PVC waterproofing sheath- 5 cm, XPS insulation- screed and sloped subflooring- reinforced concrete slab with project extension- 5 cm XPS insulation - surface screed and paint |